[Config]

; Full SQL kasa POSSQL=1

POSSQL=0

; Zakladni adresare dat. KasPath vyuzita i pro intf Fidelio

HomPath=C:\ALTO\D_GLOBUS\
CenPath=C:\ALTO\D_GLOBUS\DATA\
KasPath=C:\ALTO\D_GLOBUS\D_KAS\01\

; Je-li treba zpracovavat data z vice hom_pathu, max 3 hompathy. Zatim jen pro zurnalovac

HomPath2=
HomPath3=

; Je treba zadat pro kavovar - kreditni zpusob.Jinak pri vice master kasach si zerou kredity
; Pouzito take pro typ IMPORTSLUZBY

id_master=01

; Kmen adresaru kasy pro pripad, ze je jedna ridici jednotka pro vice master pokladen
; Pak je treba ve food_dat napsat ke kasam, ktere spolupracuji s vycepem, zkratku PMX v poli comment
; Nove pouzito i pro posilani zurnalu do CCTV Globus

KasKmen=C:\ALTO\D_GLOBUS\

; Wildcard skeleton pro importovane soubory

ImportSkeleton=http://kurzy.cssz.cz/klice/klice.csv

; Jak casto importovat. Pokud nevyplneno, tak  default je 5 [s]

ImportSekund=

; Zakladni adresar programu 

IniPath=C:\alto\foodserv\			

;TypSluzby=DOCHAZKA
;TypSluzby=FIDELIO
;TypSluzby=VYCEP
;TypSluzby=TURNIKET
;TypSluzby=TURNIKETCAS
;TypSluzby=KAVOVAR
;TypSluzby=RANCILIO
;TypSluzby=DC14
;TypSluzby=KAVOVAR
;TypSluzby=KDS
;TypSluzby=IMPORTSLUZBY
;TypSluzby=ZAMKYENDRST
;TypSluzby=ZURNAL
;TypSluzby=IMPORTCSSZ
;TypSluzby=MONITORKUCHYN
;TypSluzby=SOLARIBOARD
;TypSluzby=BUMPBARSOLARI
;TypSluzby=BUMPBARKUCHYN
;TypSluzby=ZURNALCCTV
;TypSluzby=UPDATEKREDIT
;TypSluzby=BUMPBARDRIVEIN
;TypSluzby=VYDEJ
;TypSluzby=MONITORZAKAZNICI2
;TypSluzby=MONITORZAKAZNICI3

; ID mista, kam se hlasi dochazka. Zpravidla ID master kasy, kde se markuje personalka.

IDMisto=CB
HraniceDne=04:30
PocetIgnorovanychZnaku=0
PocetPlatnychZnaku=12
KontrolniZnak=
DelkaKodu=12

Collate=czech
DefaultFont1=Courier New CE
DefaultFont2=Ariel
MinDobaSekund=600

; Jmeno okna zarizeni

TypZarizeni=Zpracovani objednavek pokladen s vystupem na Solariboard 


; Je-li vyplnen PrinterNumber, vytiskne se potvrzenka prichodu. PrinterNumber je cislo tiskarny v PRN_DEF

PrinterNumber=

; Je li hodnota u PrichodOdchodButt = Ano, lze volit prichod a odchod  

PrichodOdchodButt=

; Pro výčep DC14, zda vytvářet soubor kontroly běhu

CheckIfRunning=ANO

KomunikaceDoZurnalu=NE

Simulace=NE

PokojBezNul=NE

NepouzivatACK=NE

NepouzivatCheckSum=NE

Language=

LcdPrnName=

LcdTyp=POSIFLEX

StulNouzovyRezim=555

; Spojovací soubor kasy <-> interface. Pro CESK koktejlomat soubor cesk_lgd.dbf

SouborDta=cesk_dta.dbf

StredSkup=

[Reader]

ReaderType=AGPOS
ReaderCoding=DEC
RComm=0
RBaud=9600
RParity=0
RDatBit=8
RStopBit=1
EndChar=10
RTSValue=
DTRValue=

[Turniket]

LocalPort=1030
RemoteAdresa=127.0.0.1
RemotePort=8000
IdentifikaceVstup=A
IdentifikaceVystup=B

;Tyhle parametry kvuli tomu, ze neni zpetna vazba, jestli opravdu prosel turniketem

MaxPokusuVstup=3
TimeoutBlokVstupSek=30

; ZonaTurniket urcuje zonu, kam turniket vpouští 

ZonaTurniket=
ZonyDefault=

[Kredit]

; Zpusob prace s vycepem: KREDIT x DEBET

WayOfDispense=DEBET

; Seznam kas pro kredit, pripadne dalsi typy zarizeni. Je-li prazdne, plati pro vsechny

POSList=

; Cas, kdy se ma archivovat

WhenArchive=04:30:00

; Stul pro chlast vycepovany v kreditnim rezimu pomoci debetniho klice

StulDebetni=555

[Zurnal]

VelikostFontu=15
MaxDelkaRadkuHlaseni=70
PocetRadkuHlaseni=25
StulFilterTimeout=300

[Fidelio]

FidPath=

[Windows]

ScreenWidth=640
ScreenHeight=480

[KuchynMonitor]

; Pokud nektery z parametru 0, dela se detekce rozliseni

MonitorKuchynSirka=1600
MonitorKuchynVyska=900
MonitorZakazniciSirka=1980
MonitorZakazniciVyska=1024
SouborMonitorKuchyn=kuchyn.dbf
VyberPoPolozkach=ANO

;TypZobrazeni: KUCHAR, BARMAN, CISNIK

TypZobrazeni=

;Seznam zobrazovanych bonovych tiskaren ve tvaru napr. "'51', '41'"

ZobrazeneBonovky=

;Obrazek na vydejovém monitoru, komplet s cestou. Pokud neexistuje, použije se 

SouborObrazekHlavicka=

[Vydej]

; Varianta vymyslu zakaznika, POLICIE, KV, DUO, NOSTRESS. Mozno i vse dohromady krome NOSTRESS.

VariantaZakaznik=

; Cislo jidla podle ctecky

CisloJidla=

CisloJidelny=

; Pokud bezi vice uloh soucasne, mela by mit nastaveno ANO jen jedna uloha

UpdateJidelak=NE

[BumpbarKuchyn]

PocetMonitoru=2
CisloVidea=1
NazevVidea=Teplá
LevaSouradniceVidea=0
SirkaVidea=1500
VyskaVidea=800
SouborKuchyn=kuchyn.dbf

; Soubor zvuku objednavky v podslozce ZVUKY v INI_PATH

SouborZvukuObjednavky=alto.wav

; Soubor pozadi z foodserv\bitmaps

PozadiSolari=skrabane_pozadi.jpg

; Barva písma Solari ve formě RGB(x,y,z), standartně bílá RGB(255,255,255)

BarvaPismaSolari=RGB(255,255,255)

; Pocet sekund odpocitavani do zpozdeni

PocetSekundSolari=300

; Modifikace zobrazeni polozek: nic=standart, KV=Karlovy Vary

ModifikaceZobrazeni=

[CCTV]

SouborUctenekProZurnal=C:\ALTO\D_GLOBUS\UCTYCCTV.TXT

[Datastore]

DatastoreAdresa=

; Pokud nevyplněno jméno a heslo, použije se standart

DatastoreJmenoHeslo=

[SQL POS Spojeni]
DSN=
ODBCDriver=PostgreSQL Unicode
Server=localhost
Databaza=FoodOrea                                                                                                                
Port=5432
User=alto
Heslo=cngphrlnapdqdpdnfn
LocalPathRoot=
